WINET-HA

Installazione

## Prerequisiti:

* HACS

I pkg seguenti vanno installati tramite HACS

* Browser\_mode
* Card\_mod
* Button card
* Layout-card
* Scheduler-card
* Scheduler (integrazione)

Il file configuration.yaml si trova nella cartella di configurazione di Homeassistant ˂config˃

**˂config˃ = /home/homeassistant/.homeassistant/ (p.es. installazione tipica su Raspberry)**

# Configuration.yaml

Aggiungere testo evidenziato:

homeassistant:

packages: !include\_dir\_named packages

lovelace:

mode: storage

dashboards:

lovelace-winet:

mode: yaml

title: WINET

icon: mdi:flower

show\_in\_sidebar: true

filename: winet\_dashboard.yaml

Nella cartella ˂config˃ creare file

# winet\_dashboard.yaml:

title: WINET

views:

- !include lovelace/winet\_view.yaml

Nella cartella lovelace (crearla in ˂config˃se non esiste)

Copiare file **winet\_view.yaml**

Nella cartella packages (crearla in ˂config˃se non esiste)

Copiare file **winet\_pkg.yaml**