WINET-HA

Installazione

## Prerequisiti:

* HACS

I pkg seguenti vanno installati tramite HACS

* Browser\_mode
* Card\_mod
* Layout-card
* Scheduler-card
* Scheduler (integrazione)

# Configuration.yaml

Il file **configuration.yaml** si trova nella cartella di configurazione di Homeassistant ˂config˃

**˂config˃ = /home/homeassistant/.homeassistant/ (p.es. installazione tipica su Raspberry)**

Aggiungere testo evidenziato:

homeassistant:

packages: !include\_dir\_named packages

lovelace:

mode: storage

dashboards:

lovelace-winet:

mode: yaml

title: WINET

icon: mdi:gas-burner

show\_in\_sidebar: true

filename: winet\_dashboard.yaml

# winet\_dashboard.yaml:

Nella cartella ˂config˃ creare file

title: WINET

views:

- !include lovelace/winet\_view.yaml

# Copiare package

Nella cartella lovelace (crearla in ˂config˃se non esiste)

Copiare file **winet\_view.yaml**

Nella cartella packages (crearla in ˂config˃se non esiste)

Copiare file **winet\_pkg.yaml**

# Risorse

Impostazioni > Plance > Risorse

Aggiungere

URL: <https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald>

Tipo risorsa: *foglio di stile*